/ {
    #address-cells = <1>;
    #size-cells  = <1>;

    cpus {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        cpu0: ARM,Cortex-A8@0 {
            device_type = "cpu";
            reg = <0>;
        };
    };
    memory@0 {
        device_type = "memory";
        reg = <0 08000000>;
    };
    syborg {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        intc: intc@0 {
            compatible = "syborg,interrupt";
            #interrupt-cells = <1>;
            reg = <c0000000>;
            interrupt-controller;
            qemu,interrupts = <&cpu0 0>;
            num-interrupts = <20>;
        };
        rtc@0 {
            compatible = "syborg,rtc";
            reg = <c0001000>;
        };
        timer@0 {
            compatible = "syborg,timer";
            reg = <c0002000>;
            frequency = <d#0100000>;
            interrupts = <1>;
            interrupt-parent = <&intc>;
        };
        keyboard@0 {
            compatible = "syborg,keyboard";
            reg = <c0003000>;
            interrupts = <2>;
            interrupt-parent = <&intc>;
        };
        touchscreen@0 {
            compatible = "syborg,pointer";
            reg = <c0004000>;
            interrupts = <3>;
            interrupt-parent = <&intc>;
        };
        framebuffer@0 {
            compatible = "syborg,framebuffer";
            reg = <c0005000>;
            interrupts = <4>;
            interrupt-parent = <&intc>;
        };
        serial@0 {
            device_type = "serial";
            compatible = "syborg,serial";
            chardev = "serial0";
            reg = <c0006000>;
            interrupts = <5>;
            interrupt-parent = <&intc>;
        };
        serial@1 {
            device_type = "serial";
            compatible = "syborg,serial";
            chardev = "serial1";
            reg = <c0007000>;
            interrupts = <6>;
            interrupt-parent = <&intc>;
        };
        serial@2 {
            device_type = "serial";
            compatible = "syborg,serial";
            chardev = "serial2";
            reg = <c0008000>;
            interrupts = <7>;
            interrupt-parent = <&intc>;
        };
        serial@3 {
            device_type = "serial";
            compatible = "syborg,serial";
            chardev = "serial3";
            reg = <c0009000>;
            interrupts = <8>;
            interrupt-parent = <&intc>;
        };
        hostfs@0 {
            compatible = "syborg,hostfs";
            reg = <c000a000>;
            host-path = "\\svphostfs\\";
            drive-number = <d#19>;
        };
        ss@0 {
            compatible = "syborg,snapshot";
            reg = <c000b000>;
        };
        net@0 {
            compatible = "syborg,virtio-net";
            reg = <c000c000>;
            interrupts = <9>;
            interrupt-parent = <&intc>;
        };
        nand@0 {
            compatible = "syborg,nand";
            reg = <c000d000>;
            size = <400>;
        };
        audio@0 {
            compatible = "syborg,virtio-audio";
            reg = <c000e000>;
            interrupts = <a>;
            interrupt-parent = <&intc>;
        };
        platform@0 {
            compatible = "syborg,platform";
            reg = <c1000000>;
        };
    };
};

